**ПАМЯТКА «О мерах пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и электроприборов»**

* Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.
* Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки от перегрузки и короткого замыкания.
* Не допускайте соприкосновения электрических проводов с телефонными проводами, ветками деревьев и кровлями строений.
* Не пользуйтесь в качестве проводника электротока радиотелефонные провода.
* Не включайте в одну розетку одновременно несколько приборов.
* Обязательно вынимайте вилку шнура питания из розетки, если прибор выключен.
* Не эксплуатируйте электропровода с поврежденной изоляцией или потерявшей защитные свойства изоляции.
* Не пользуйтесь поврежденными розетками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
* Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались. Это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.
* Не пропускайте провод от электроприборов под коврами и паласами, это может привести к его перетиранию.
* При угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону!

**При возникновении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону: 01 736-801 с мобильного 112.**

**Инженер пожарной охраны пожарной части (д. Лямина) Проводникова Е.С.**